|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工业用户检查表**  **用户单位： {{company}} 检查时间：{{currentDate}} 检查人：{{ inspector }}** | | | |
| 区域 | 检查项目 | 检 查 内 容 | 现场情况 |
| **管**  **线**  **检**  **查** | 压力表检查 | 压力表放空检查机械零位，表盘无裂痕；处于检定有效期内，并粘贴检定标识、上下限粘贴标识 | 正常{{yalibiaojiancha0}}异常{{yalibiaojiancha1}} |
| 连接件泄漏检查 | 连接部件用检漏液检查泄漏。 | 正常{{lianjiejianxieloujiancha0}}异常{{lianjiejianxieloujiancha1}} |
| 接地点检查 | 计量撬有扁铁接地，接地螺栓紧固，无腐蚀。 | 正常{{jiedidianjiancha0}}异常{{jiedidianjiancha1}} |
| 静电跨接线检查 | 跨接线无缺失、无破损、接线端子无锈蚀。 | 正常{{jingdiankuajiexianjiancha0}}异常{{jingdiankuajiexianjiancha1}} |
| 阀门 | 密封、润滑、无内漏、无锈蚀。 | 正常{{famen0}}异常{{famen1}} |
| 管线、焊口检查 | 管线表面及焊口无腐蚀，放空立管固定牢靠。 | 正常{{guanxianhankoujiancha0}}异常{{guanxianhankoujiancha1}} |
| 附件检查 | 阀门手柄无缺失；铅封无损坏，备用管路用盲板盲好。 | 正常{{fujianjiancha0}}异常{{fujianjiancha1}} |
| 气流标识检查 | 标识齐全、清晰、无损坏。 | 正常{{qiliubiaoshijiancha0}}异常{{qiliubiaoshijiancha1}} |
| **设**  **备**  **检**  **查** | 消防器材检查 | 灭火器压力指示正常，按检查卡内容例行检查，无缺失/损坏。 | 正常{{xiaofangqicaijiancha0}}异常{{xiaofangqicaijiancha1}} |
| 过滤器检查 | 过滤器表面无腐蚀；差压表显示正常，使用有效期检查；数值＜100kpa。 | 正常{{guolvqijiancha0}}异常{{guolvqijiancha1}} |
| 流量计检查 | 证书在有效期内；表面无损坏；连接密封点无泄漏；润滑油位正常；仪表显示正常，面板无报警信息；电池电量充足。 | 正常{{liuliangjijiancha0}}异常{{liuliangjijiancha1}} |
| 撬装箱体检查 | 门锁正常启闭；箱体、门把手无损坏；卫生良好；接地正常。 | 正常{{qiaozhuangxiangjiancha0}}异常{{qiaozhuangxiangjiancha1}} |
| 安全阀检查 | 与现场实际相符，证书在有效期内；配有检定标签；安全阀前球阀全开； | 正常{{anquanfajiancha0}}异常{{anquanfajiancha1}} |
| 周围环境检查 | 无私自改装管线；撬装附近禁止堆放杂物；管线上无电线搭接缠绕。 | 正常{{zhouweihuanjingjiancha0}}异常{{zhouweihuanjingjiancha1}} |
| 可燃气体报警器检查 | 接线良好，工作正常，无异常信息；处于鉴定有效期内；经测试报警器工作正常灵敏。 | 正常{{keranqitibaojingjiancha0}}异常{{keranqitibaojingjiancha1}} |

客户签字： {{qmUrl}}