唐山天华天然气有限公司工商户安检表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **客户**  **资料** | **单位**  **名称** | {{company}} | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| **合同号** | | | {{contract}} | | | |
| **详细**  **地址** | {{address}} | | | | | | | | | | | | | **表号** | | | {{usernum}} | | | |
| **联系人** | {{username}} | | | | | | **电 话** | | | | {{phone}} | | | | | | | | | |
| **表具类型** | **型号** | **生产厂家** | | | | **进气方向** | | | | | | 累计购气量 **{{ljgqs}}**M³ | | | | | | | | | |
| 子轮数 **{{zls}}**M³ | | | | | | | | | |
| {{meterType1}}皮膜{{meterType2}}超声 | {{meterModel1}}G1.5 {{meterModel2}}G2.5 {{meterModel3}}G4 | {{meterModel1}}金卡 {{meterModel2}}秦川 | | | | {{direction1}}左 {{direction2}} 右 | | | | | | 液晶数 **{{yjs}}**M³ | | | | | | | | | |
| 卡内余额 **{{knye}}**元 | | | | | | | | | |
| **燃气用具** | 双眼灶 | 单眼灶 | | 多眼灶 | 大锅灶 | | 民用灶 | | 烧烤灶 | 低汤灶 | 煲仔炉 | | | 矮仔炉 | | 烤箱（炉） | | | 蒸汽炉（箱） | **煮面桶** | **壁挂炉** |
| **数量** | {{bothEyes}} | {{singleEyes}} | | {{manyEyes}} | {{cauldron}} | | {{civil}} | | {{barbecue}} | {{lowSoup}} | {{clayPot}} | | | {{dwarf}} | | {{oven}} | | | {{steamer}} | {{barrel}} | {{wall}} |
| **安全隐患及存在问题** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1{{yi0}}未安装燃气报警及切断阀；{{yi1}}燃气报警器、切断阀故障或未通电；{{yi2}}燃气报警器未定期检验；  2{{er0}}燃气管道及燃气设施泄漏；  3{{san0}}拆装改动燃气管道或增加燃气设备；  4{{si0}}燃气管道阀门损坏；  5{{wu0}}室内燃气管道设施严重锈蚀（管道及设施表面锈蚀达50％及以上，且处于潮湿环境）；  6{{liu0}}双火源、双气源隐患  7{{qi0}}未使用不锈钢波纹管；不锈钢波纹管存在{{qi1}}老化{{qi2}}超2米 {{qi3}}有三通{{qi4}}有接口 {{qi5}}暗敷{{qi6}}穿墙{{qi7}}穿越吊顶隐患；  8{{ba0}}操作间存在□搭挂重物、电源线、接地线{{ba1}}封包燃气管道设施；  9{{jiu0}}室内燃气管道设施一般锈蚀；  10{{shi0}}室内燃气管道缺失固定支架。  11{{shiyi0}}燃气管道与电线平行净距少于25cm;{{shiyi1}}燃气管道设施与电线交叉净距少于10cm;{{shiyi2}}燃气管道设施与用电设施净距少于30cm  12{{shier0}}燃气设备与计量装置安全间距不符合规范；  13{{shisan0}}燃气计量表具损坏或不能正常计量（仪表外表损坏、过气不走字和仪表铅封损坏等  14{{shisi0}}室外燃气表箱受外力破损  15{{shiwu0}}无独立厨房；{{shiwu1}}在用餐场所使用燃烧器具 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全特别提示 | 依据燃气相关法律法规规定，用户及时对以上( 自动填充 )处不合格项隐患问题按照整改要求进行整改，限期（ 手动填写）天内整改完成，如用户需由燃气公司协助整改，费用由用户承担。未按要求整改完成， 一切后果责任由用户自行承担（可增加备注） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用户意见建议 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 燃气公司建议 | 1.依据《中华人民共和国安全生产法》《城镇燃气管理条例》、《河北省燃气管理条例》《唐山市燃气管理办法》，请贵单位规范使用天然气，并建立健全的燃气安全管理制度，明确责任人。  2.为了安全使用天然气，请贵单位安装燃气防护报警装置，并由法定的计量机构定期校验，保证其使用正常。  3.请贵单位详细阅读用户须知，正确使用天然气。  4.如贵单位不能按照要求正确使用天然气，将有可能带来人员及财产损失，后果由贵单位自行负责。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 提示 | 唐山天华天然气有限公司**24小时客服热线及投诉电话0315-6530022/6530023。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安检员签字 | {{inspector}} | | 安检时间 | | | {{currentDate}} | | | | | | | 用户签字 | | | | {{qmUrl}} | | | | |